Version 4.1
SHEET 1 1200 680
WIRE 160 128 -16 128
WIRE 704 128 240 128
WIRE 992 128 912 128
WIRE 1120 128 992 128
WIRE -16 144 -16 128
WIRE 704 144 704 128
WIRE 912 144 912 128
WIRE 992 144 992 128
WIRE 1120 144 1120 128
WIRE 992 224 992 208
WIRE 992 224 912 224
WIRE 1072 224 992 224
WIRE 1120 224 1072 224
WIRE -16 240 -16 224
WIRE 160 240 -16 240
WIRE 704 240 704 224
WIRE 704 240 240 240
FLAG 1072 224 0
FLAG -16 240 0
SYMBOL voltage -16 128 R0
WINDOW 3 -539 -60 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 -539 -32 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 15 0 15e-9 10e-9 5e-6 10e-6 500)
SYMATTR SpiceLine Rser=10m
SYMATTR InstName V1
SYMBOL ind 688 128 R0
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 11.4m
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1.32 Rpar=600 Cpar=1.2n
SYMBOL ind 928 240 R180
WINDOW 0 36 80 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 14.3m
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1.61 Cpar=1n
SYMBOL res 1104 128 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 256 112 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 20m
SYMBOL res 256 224 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 20m
SYMBOL cap 976 144 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1µ
TEXT 752 64 Left 2 !K L3 L4 0.98
TEXT -552 296 Left 2 !.tran 0 0.01 0 startup
