<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/17249237/1670943/2.50/8/2/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Mainstream Arm Cortex-M0+ MCU with 32 Kbytes of Flash memory, 6 Kbytes RAM, 48 MHz CPU, 2x USART, timers, ADC, comm. I/F, 2-3.6V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>&lt;b&gt;SO8N&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="STM32C011J6M6">
<pin name="PB7/PC14-OSCX_IN" direction="io"/>
<pin name="VDD/VDDA" direction="io"/>
<pin name="VSS/VSSA" direction="io"/>
<pin name="PA0/PA1/PA2/PF2-NRST" direction="io"/>
<pin name="PB6/PA14-BOOT0/PC15-OSCX_OUT" direction="io"/>
<pin name="PA13" direction="io"/>
<pin name="PA12[PA10]" direction="io"/>
<pin name="PA11[PA9]/PA8" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32C011J6M6" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Mainstream Arm Cortex-M0+ MCU with 32 Kbytes of Flash memory, 6 Kbytes RAM, 48 MHz CPU, 2x USART, timers, ADC, comm. I/F, 2-3.6V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c011d6.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STM32C011J6M6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X175-8N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PB7/PC14-OSCX_IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD/VDDA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/VSSA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/PA1/PA2/PF2-NRST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11[PA9]/PA8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12[PA10]" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6/PA14-BOOT0/PC15-OSCX_OUT" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="STM32C011J6M6"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="511-STM32C011J6M6"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32C011J6M6?qs=IPgv5n7u5Qas2LaNYHG%2FbQ%3D%3D"/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value="STM32C011J6M6"/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value="https://www.arrow.com/en/products/stm32c011j6m6/stmicroelectronics?region=nac"/>
<attribute name="Description" value="Mainstream Arm Cortex-M0+ MCU with 32 Kbytes of Flash memory, 6 Kbytes RAM, 48 MHz CPU, 2x USART, timers, ADC, comm. I/F, 2-3.6V"/>
<attribute name="Height" value="1.75mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
